[Administração de Sistemas Operacionais de Redes](https://www.fatecourinhos.edu.br/ead/course/view.php?id=30)

Oque é DHCP?

O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP de host, máscara de sub-rede, default gateway, número IP de um ou mais servidores DNS, sufixos de pesquisa do DNS e número IP de um ou mais servidores WINS.

Oque é DOT1X:

IEEE 802.1X é um padrão IEEE para controle de acesso à rede baseado em porta. Faz parte do grupo IEEE 802.1 de protocolos de rede. Ele fornece um mecanismo de autenticação para dispositivos que desejam se conectar a uma LAN ou WLAN.

tail -f (Mostra em tempo real) /var/log/syslog

endereço Mac XP : 08-00-27-E2-11-B5